# Utensili con accessorio scanner

1. Fissare il coperchio di gomma sul coperchio del motore dell'utensile.

2. Fissare gli anelli di serraggio sul coperchio di gomma.

   NOTA

   Assicurarsi che gli anelli di serraggio siano orientati con la flangia che si trova di fronte allo scanner.

3. Fissare la forcella sull'utensile spingendo sugli anelli di serraggio.

   NOTA

   Assicurarsi che il coperchio di gomma e gli anelli di serraggio siano allineati.

4. Fissare l'anello della forcella con un anello elastico nella scanalatura degli anelli di serraggio.