# Utensili fino a 50 Nm

1. Tenere fermo l'utensile utilizzando una morsa e l'utensile di montaggio/smontaggio.

2. Fissare il coperchio di gomma sul coperchio del motore vicino all'utensile di montaggio/smontaggio.

3. Fissare gli anelli di serraggio sul coperchio di gomma.

   NOTA

   Assicurarsi che gli anelli di serraggio siano orientati con la flangia come da figura.

4. Fissare la forcella sull'utensile spingendo sugli anelli di serraggio.

   NOTA

   Assicurarsi che la forcella sia rivolta verso la parte anteriore dell'utensile.

5. Fissare l'anello della forcella con un anello elastico nella scanalatura degli anelli di serraggio.