# Per coppia inferiore a 100 Nm

- L'area di serraggio deve essere della massima dimensione possibile

Evitare i serraggi sulla testa angolata e sull'angolo cieco.

Apparecchiature STB/ST/ES/SL/SR:

- Montare il morsetto intorno al motore.

- Serrare i lati dell'utensile.

Attrezzatura STR:

- Preferibilmente, scegliere una soluzione fornita da Atlas Copco.

- Se non è possibile, montare il morsetto intorno al motore. Coprire l'interno del morsetto utilizzando un panno in fibra di gomma per proteggere le placchette di contrassegno e il rivestimento di plastica del motore.

- Serrare l'utensile dalla parte superiore e inferiore.

- Mantenere il carico di serraggio il più basso possibile.