# Инструменты до 50 Нм

1. Зажмите инструмент с помощью тисков и приспособления для монтажа / демонтажа.

2. Установите резиновую крышку на крышку двигателя рядом с приспособлением для монтажа / демонтажа.

3. Установите зажимные кольца на резиновую крышку.

   УВЕДОМЛЕНИЕ

   Убедитесь, что фланец зажимных колец ориентирован так, как показано на рисунке.

4. Установите на инструмент кольцо хомута, насадив его на зажимные кольца.

   УВЕДОМЛЕНИЕ

   Убедитесь, что хомут направлен в сторону переднего конца инструмента.

5. Закрепите кольцо хомута с помощью пружинного стопорного кольца, вставив его в прорезь зажимных колец.