# Ferramentas para até 50 Nm

1. Segure a ferramenta em um torno e a ferramenta de montar/desmontar.

2. Insira a tampa de borracha na tampa do motor ao lado da ferramenta de montar/desmontar.

3. Insira os anéis de aperto na tampa de borracha.

   OBSERVAÇÃO

   Confirme se os anéis de aperto são orientados com o flange de acordo com a figura.

4. Insira a anilha de forquilha na ferramenta, empurrando-a nos anéis de aperto.

   OBSERVAÇÃO

   Verifique se a forquilha aponta para a extremidade frontal da ferramenta.

5. Fixe a anilha de forquilha com um anel de trava na ranhura dos anéis de aperto.