# Ferramentas de 50 Nm

1. Enrosque o anel de trava e a anilha de forquilha na ferramenta.

2. Insira a tampa de borracha na tampa do motor da ferramenta.

3. Insira os anéis de aperto na tampa de borracha.

   OBSERVAÇÃO

   Confirme se os anéis de aperto são orientados com o flange de acordo com a figura.

4. Segure a ferramenta em um torno e a ferramenta de montar/desmontar encostada na tampa de borracha.

5. Empurre a anilha de forquilha nos anéis de aperto.

6. Fixe a anilha de forquilha com um anel de trava na ranhura dos anéis de aperto.