# Moment obrotowy poniżej 100 Nm

- Powierzchnia zaciskania musi być jak największa.

Unikać zaciskania na głowicy kątowej lub nakrętce kołpakowej.

Modele STB/ST/ES/SL/SR:

- Zamocować zacisk wokół silnika.

- Zacisnąć po bokach narzędzia.

Modele STR:

- Zalecany jest wybór rozwiązania dostarczanego przez firmę Atlas Copco.

- Jeśli jest to niemożliwe, zamocować zacisk wokół silnika. Umieścić okładzinę gumową na wewnętrznej części zacisku, aby zabezpieczyć tabliczki znamionowe i pokrywę z tworzywa sztucznego silnika przed uszkodzeniem.

- Zacisnąć w górnej i dolnej części narzędzia.

- Siła zacisku powinna być jak najmniejsza.