# Herramientas con accesorios

1. Enrosque el anillo de seguridad y el anillo de la horquilla en la herramienta.

2. Coloque la tapa de goma en la tapa del motor.

3. Coloque los anillos de sujeción en la tapa de goma.

   AVISO

   Asegúrese de que los anillos de sujeción están orientados con la brida de acuerdo con la imagen.

4. Sujete la herramienta utilizando un tornillo de banco y la herramienta de montaje/desmontaje contra la tapa de goma.

5. Coloque el anillo de la horquilla a presión en los anillos de sujeción.

6. Fije el anillo de la horquilla con un anillo de seguridad en la ranura de los anillos de sujeción.