# Installazione

Collegare l’utensile alla rete principale attraverso POWER FOCUS/unità di comando, 230V/ 50Hz oppure 115V/ 60Hz, monofase. Vedere le istruzioni di POWER FOCUS/dispositivo di azionamento.

Montaggio del cavo dell’utensile:

- Controllare che il tipo di cavo sia corretto.

- Allineare il connettore del cavo utilizzando le teste asimmetriche posizionate sul connettore in modo che entri nelle scanalature della maniglia dell’utensile.

- Serrare il dado di bloccaggio.

- Controllare che il collegamento sia corretto tirando, spingendo e ruotando il connettore del cavo (esso non dovrebbe muoversi).

L’utensile è dotato di un chip di memoria elettronico incorporato che trasmette il valore di taratura del trasduttore di coppia e gli impulsi angolari al POWER FOCUS/dispositivo di azionamento; mentre l’utensile è collegato, eventuali cambiamenti di questi valori all’interno del POWER FOCUS verranno memorizzati nell’utensile.