# Moment obrotowy powyżej 200 Nm

Do montażu mocowania firma Atlas Copco zaleca używanie otworów w przedniej części narzędzia.

Jeśli jest to niemożliwe, umieścić zaciski w tylnej części narzędzia.

W przypadku narzędzia o momencie poniżej 300 Nm, umieścić zacisk na przekładni.

Jeśli jest to niemożliwe, umieścić zacisk na silniku.

W przypadku narzędzia o momencie co najmniej 300 Nm, używać jednego zacisku wokół przekładni i jednego wokół silnika.

Sprawdzić, czy osie środkowe obu zacisków są ustawione w jednej linii.