# Per tutti gli utensili dotati di un moltiplicatore di coppia

Innanzitutto, posizionare l'attrezzo sull'albero scanalato in corrispondenza della punta del moltiplicatore.

Se questo non è possibile, l'attrezzo deve essere posizionato sul moltiplicatore o sulla piastra di fissaggio. Questa operazione è necessaria poiché l'utensile non è della dimensione adatta alla coppia elevata generata dal moltiplicatore.