# Микросхема RFID

В инструменте есть встроенная микросхема RFID, на которой хранится информация о продукте. Микросхема расположена на двигателе инструмента. Информацию можно считать и записать на микросхему с помощью устройства считывания RFID.

## Память EPC

В памяти EPC микросхемы RFID хранится номер продукта, письмо генерации и серийный номер инструмента. Информация представлена в качестве 20-значной строки.

Пример

Строка, которая хранится в памяти EPC: 84366130150670730145

В строке оставлено три символа для письма генерации, которое представлено в формате ASCII. Поскольку коды ASCII писем генерации используют только два символа, перед кодом ASCII всегда добавляется символ «0».

В таблице ниже представлены письма генерации с соответствующими кодами ASCII.

Письмо генерации | Код ASCII | Письмо генерации | Код ASCII
A | 65 | Н | 78
B | 66 | O | 79
C | 67 | P | 80
D | 68 | Q | 81
E | 69 | R | 82
F | 70 | S | 83
G | 71 | T | 84
H | 72 | U | 85
I | 73 | В | 86
J | 74 | Вт | 87
K | 75 | X | 88
L | 76 | Y | 89
M | 77 | Z | 90

Память ЕРС является перезаписываемой, что позволяет перепрограммировать информацию на микросхеме, если двигатель необходимо использовать с другим инструментом.

## Пользовательская память

Помимо информации об инструменте в памяти ЕРС микросхемы RFID также содержится 512-битная пользовательская память, в которую пользователь может добавить любую дополнительную информацию.

Используйте считыватель радиочастотных меток УВЧ-диапазона для считывания и записи микросхемы RFID.

## Технические характеристики

Характеристики производительности

Дальность считывания (ручной считыватель)* | До 5 футов (1,5 м)
Дальность считывания (фиксированный считыватель)* | До 6,6 футов (2 м)

*Производительность основана на стандартных методологиях тестирования, которые могут меняться в зависимости от факторов окружающей среды и выходной мощности считывателя.

Функциональные характеристики

Протокол RF | Протокол EPC global Class 1 Gen2
Частота | 902–928 (США) ; 865–868 (ЕС)
Память* | 96-битный EPC, 64-битный уникальный TID, 512-битная пользовательская память

*EPC и пользовательская память могут быть перепрограммированы, защищены паролем или навсегда заблокированы. TID заблокирован и является уникальным в момент производства.

Соответствие отраслевым стандартам

Директива RoHS | Директива ЕС 2011/65/EU
CE ATEX/IECEx | Да Соответствует