# Установка

Инструмент должен подключаться через подходящий контроллер POWER FOCUS/приводной блок к сети 230 В/ 50 Гц или 115 В/ 60 Гц (одна фаза). См. инструкции по своему контроллеру POWER FOCUS/приводному блоку.

Подсоединение кабеля инструмента:

- Проверьте правильность типа кабеля.

- Точно установите разъем кабеля с помощью двух асимметрично расположенных на нем головок, чтобы они вошли в пазы на рукоятке инструмента.

- Затяните стопорную гайку.

- Проверьте правильность соединения путем вытягивания, нажатия и поворачивания разъема кабеля (движения быть не должно).

Инструмент имеет встроенный электронный чип памяти, который будет передавать калибровочное значение датчика крутящего момента и угловые импульсы на контроллер POWER FOCUS/приводной блок. Любые изменения этих значений в POWER FOCUS при подключенном инструменте будут сохранены в его памяти.