# Instalace

Nástroj musí být prostřednictvím správné jednotky POWER FOCUS / pohonné jednotky připojen k elektrické síti s jednofázovým jmenovitým primárním napětím 230 V / 50 Hz nebo 115 V / 60 Hz.Viz pokyny pro jednotku POWER FOCUS / pohonnou jednotku.

Připojení kabelu nástroje:

- Proveďte bezpečnostní kontrolu, zda je použit správný typ kabelu.

- Vyrovnejte konektor kabelu pomocí dvou asymetricky umístěných hlav na konektoru tak, aby konektor zapadl do otvorů v rukojeti nástroje.

- Utáhněte pojistnou matici.

- Proveďte bezpečnostní kontrolu správnosti připojení zataháním za konektor kabelu, zatlačením na konektor kabelu a jeho otočením (v žádném případě nesmí dojít k pohybu konektoru).

Nástroj je vybaven vestavěným elektronickým paměťovým čipem, který do jednotky POWER FOCUS / pohonné jednotky vysílá kalibrační hodnotu momentového snímače a úhlové impulzy.Je-li nástroj připojen, budou jakékoliv změny těchto hodnot provedené v jednotce POWER FOCUS uloženy do paměti nástroje.