# Équipement de fixation mis au point par le client

- Les directives diffèrent selon les différentes plages de couple des outils et selon que l'outil est équipé ou non d'un multiplicateur de couple.

- Ne jamais poser une bride de dispositif de fixation sur la surface couvrant le capteur de couple !

- Éviter les charges ponctuelles.

- La charge de serrage ne doit pas dépasser 2 kN.

Il n'y a pas de restrictions quant à ce qui suit :

- Matériaux utilisés pour les brides de serrage

- Agencement d'appui ou de pivotement du dispositif de fixation

- Épaisseur hors tout de la bride de serrage

Dans cette section

- Pour tous les outils équipés d'un multiplicateur de couple
- Pour les couples inférieurs à 100 Nm
- Pour les couples compris entre 100 et 200 Nm
- Pour les couples supérieurs à 200 Nm