# Chip RFID

Se ha integrado en la herramienta un chip RFID que almacena información sobre el producto. El chip se encuentran en el motor de la herramienta. Con un lector RFID es posible leer y escribir información en el chip.

## Memoria EPC

Número de producto, letra de generación y número de serie de la herramienta se almacenan en la memoria EPC del chip RFID. La información se presenta como una cadena de 20 caracteres.

Ejemplo

Cadena almacenada en memoria EPC: 84366130150670730145

La cadena reserva tres caracteres para la letra de generación, presentada en formato ASCII. Dado que los códigos ASCII de las letras de generación solo utilizan dos caracteres, siempre se añade un «0» delante del código ASCII.

La tabla a continuación muestra las letras de generación con los códigos ASCII correspondientes.

Letra de generación | Código ASCII | Letra de generación | Código ASCII
A | 65 | N | 78
B | 66 | O | 79
C | 67 | P | 80
D | 68 | Q | 81
E | 69 | R | 82
F | 70 | S | 83
G | 71 | T | 84
H | 72 | U | 85
I | 73 | V | 86
J | 74 | W | 87
K | 75 | X | 88
L | 76 | Y | 89
M | 77 | Z | 90

La memoria EPC es compatible con la escritura lo cual permite reprogramar la información del chip en casos donde el motor de una herramienta se deba volver a utilizar en otra herramienta.

## Memoria de usuario

Aparte de la información de herramienta en la memoria EPC, el chip RFID también contiene un memoria de usuario de 512 bit, disponible para que el cliente añada cualquier información adicional.

Use un Lector UHF RFID Reader para leer y escribir en el chip RFID.

## Especificaciones técnicas

Características de rendimiento

Rango de lectura (en mano)* | Hasta 5 ft (1,5 m)
Rango de lectura (fijo)* | Hasta 6,6 ft (2 m)

*Rendimiento basado en metodologías de pruebas estándar que pueden variar dependiendo en los factores ambientales y la potencia de salida del lector.

Especificaciones funcionales

Protocolo RF | EPC global Class 1 Gen2
Frecuencia | 902-928 (EE. UU.) ; 865-868 (EU)
Memoria* | 96-EPC bits, TID única 64 bit, Memoria de usuario 512 bit

*EPC y Memoria de usuario se pueden reprogramar, proteger mediante contraseña o bloquear permanentemente. TID está bloqueada y es única en el punto de fabricación.

Cumplimiento normativo

RoHS | Directive EU 2011/65/EU
CE ATEX/IECEx | Sí Conforme