# Equipamento de fixação desenvolvido pelo cliente

- As diretrizes podem ser diferentes, dependendo dos intervalos de torque separados para as ferramentas, e caso a ferramenta seja equipada com um multiplicador de torque.

- Nunca use uma braçadeira para prender a fixação na superfície que cobre o transdutor de torque!

- Evite cargas pontuais.

- A carga de fixação não deve ultrapassar 2 kN.

Não há restrições para o que segue:

- Materiais usados para as braçadeiras

- Posição de colocação ou articulação para a fixação

- Espessura geral da braçadeira

Nesta seção

- Para todas as ferramentas equipadas com multiplicador de torque
- Para torque menor que 100 Nm
- Para torque entre 100 e 200 Nm
- Para torque maior que 200 Nm