# V případě momentu vyššího než 200 Nm

Společnost Atlas Copco doporučuje, aby k upnutí byly použity otvory v přední části nástroje.

Pokud to není možné, umístěte svorky dále směrem k zadní části nástroje.

V případě nástrojů s momentem pod 300 Nm umístěte svorku na převodovku.

Pokud to není možné, umístěte svorku na motor.

V případě nástrojů s momentem 300 Nm a vyšším použijte jednu svorku kolem převodovky a jednu svorku kolem motoru.

Zkontrolujte, zda jsou vyrovnány středové osy obou svorek.