# Instalação

A ferramenta deve, através do POWER FOCUS/unidade motriz, ser ligada à corrente, 230V/ 50Hz ou 115V/ 60Hz, monofásica. Veja as instruções do seu POWER FOCUS/unidade motriz.

Colocação do cabo da ferramenta:

- Verifique se está a ser utilizado o tipo de cabo correcto

- Alinhe o conector do cabo usando as duas cabeças assimetricamente situadas sobre o conector para acertar as ranhuras do manípulo.

- Aperte a porca de bloqueio.

- Faça uma verificação de segurança à ligação puxando, empurrando e rodando o conector do cabo (ele não se deve mover).

A ferramenta está equipada com um micro-circuito electrónico de memória, que transmite o valor de calibragem e de impulsos angulares do transdutor de binário ao POWER FOCUS/unidade motriz, quaisquer alterações a esses valores no POWER FOCUS enquanto a ferramenta estiver ligada será guardada na memória da ferramenta.