# Puce RFID

L'outil intègre une puce RFID qui stocke des informations sur le produit. La puce se trouve sur le moteur de l'outil. Il est possible, à l'aide d'un lecteur RFID, de lire et d'écrire des informations sur la puce.

## Mémoire EPC

La référence du produit, la lettre de génération et le numéro de série de l'outil sont stockés dans la mémoire EPC de la puce RFID. L'information se présente sous une chaîne de 20 caractères.

Exemple

Chaînes stockées dans la mémoire EPC : 84366130150670730145

La chaîne réserve trois caractères pour la lettre de génération, elle se présente sous un format ASCII. Comme les codes ASCII des lettres de génération n'utilisent que deux caractères, un « 0 » est toujours ajouté devant le code ASCII.

Le tableau ci-dessous indique les lettres de génération correspondant aux codes ASCII.

Lettre de génération | Code ASCII | Lettre de génération | Code ASCII
A | 65 | N | 78
B | 66 | O | 79
C | 67 | P | 80
D | 68 | Q | 81
E | 69 | R | 82
F | 70 | S | 83
G | 71 | T | 84
H | 72 | U | 85
I | 73 | V | 86
J | 74 | W | 87
K | 75 | X | 88
L | 76 | Y | 89
M | 77 | Z | 90

La mémoire EPC est inscriptible ce qui permet de programmer les informations de la puce au cas où le moteur d'un outil serait réutilisé dans un autre outil.

## Mémoire utilisateur

En plus des informations de l'outil contenues dans la mémoire EPC, la puce RFID contient aussi une mémoire utilisateur de 512 bit qui permet au client d'ajouter des informations supplémentaires.

Utiliser un lecteur RFID UHF pour lire la puce RFID ou enregistrer dessus.

## Caractéristiques techniques

Caractéristiques de performance

Portée de lecture (portatif)* | Jusqu’à 1,5 m
Portée de lecture (fixe)* | Jusqu’à 2 m

*Performance basée sur des méthodologies standard de test qui peuvent varier en fonction des facteurs environnementaux et de la puissance de sortie du lecteur.

Caractéristiques fonctionnelles

Protocole RF | EPC global Classe 1 Gen2
Fréquence | 902-928 (États-Unis) ; 865-868 (UE)
Mémoire* | 96-EPC bits, 64-bit unique TID, Mémoire utilisateur 512 -bit

*EPC et Mémoire utilisateur peuvent être reprogrammés, protégés par mot de passe ou verrouillés de façon permanente. TID est verrouillé et unique au point de fabrication.

Conformité industrielle

RoHS | Directive UE 2011/65/UE
CE ATEX/IECEx | Oui Conforme