# Narzędzia o momencie powyżej 50 Nm

1. Nakręcić pierścień osadczy i pierścień jarzmowy na narzędzie.

2. Przymocować gumową osłonę do osłony silnika narzędzia.

3. Przymocować pierścienie dociskowe do gumowej osłony.

   UWAGA

   Upewnić się, że pierścienie dociskowe są zwrócone kołnierzem w stronę wskazaną na rysunku.

4. Docisnąć narzędzie do gumowej osłony przy użyciu imadła i narzędzia do montażu/demontażu.

5. Dosunąć pierścień jarzmowy do pierścieni dociskowych.

6. Zabezpieczyć pierścień jarzmowy pierścieniem osadczym, umieszczając go w szczelinie w pierścieniach dociskowych.