# Инструменты с принадлежностью-сканером

1. Установите резиновую крышку на крышку двигателя инструмента.

2. Установите зажимные кольца на резиновую крышку.

   УВЕДОМЛЕНИЕ

   Убедитесь, что фланец зажимных колец направлен в сторону сканера.

3. Установите на инструмент кольцо хомута, насадив его на зажимные кольца.

   УВЕДОМЛЕНИЕ

   Убедитесь, что резиновая крышка и зажимные кольца выровнены друг с другом.

4. Закрепите кольцо хомута с помощью пружинного стопорного кольца, вставив его в прорезь зажимных колец.