# Инструменты от 50 Нм

1. Навинтите пружинное стопорное кольцо и кольцо хомута на инструмент.

2. Установите резиновую крышку на крышку двигателя инструмента.

3. Установите зажимные кольца на резиновую крышку.

   УВЕДОМЛЕНИЕ

   Убедитесь, что фланец зажимных колец ориентирован так, как показано на рисунке.

4. Зажмите инструмент и резиновую крышку с помощью тисков и приспособления для монтажа / демонтажа.

5. Насадите кольцо хомута на зажимные кольца.

6. Закрепите кольцо хомута с помощью пружинного стопорного кольца, вставив его в прорезь зажимных колец.