# Narzędzia o momencie do 50 Nm

1. Chwycić narzędzie przy użyciu imadła i narzędzia do montażu/demontażu.

2. Przymocować gumową osłonę do osłony silnika obok narzędzia do montażu/demontażu.

3. Przymocować pierścienie dociskowe do gumowej osłony.

   UWAGA

   Upewnić się, że pierścienie dociskowe są zwrócone kołnierzem w stronę wskazaną na rysunku.

4. Przymocować pierścień jarzmowy do narzędzia, dosuwając go do pierścieni dociskowych.

   UWAGA

   Upewnić się, że jarzmo jest zwrócone ku przodowi narzędzia.

5. Zabezpieczyć pierścień jarzmowy pierścieniem osadczym, umieszczając go w szczelinie w pierścieniach dociskowych.