# RFID-Chip

Das Werkzeug verfügt über einen integrierten RFID-Chip, auf dem Informationen über das Produkt gespeichert werden. Der Chip befindet sich am Motor des Werkzeugs. Mit einem RFID-Lesegerät können Informationen aus dem Chip ausgelesen und darauf geschrieben werden.

## EPC-Speicher

Produktnummer, Generationsbuchstabe und Seriennummer des Werkzeugs sind im EPC-Speicher des RFID-Chips gespeichert. Die Informationen werden als Zeichenkette mit 20 Zeichen dargestellt.

Beispiel

Zeichenkette im EPC-Speicher: 84366130150670730145

In der Zeichenkette sind drei Stellen für den Generationsbuchstaben reserviert, der im ASCII-Format dargestellt wird. Da die ASCII-Codes der Generationsbuchstaben nur aus zwei Zeichen bestehen, wird vor dem ASCII-Code stets eine „0“ eingefügt.

In der folgenden Tabelle sind die Generationsbuchstaben mit den entsprechenden ASCII-Codes aufgeführt.

Generations- Buchstabe | ASCII- Code | Generations- Buchstabe | ASCII- Code
A | 65 | N | 78
B | 66 | O | 79
C | 67 | P | 80
D | 68 | Q | 81
E | 69 | R | 82
F | 70 | S | 83
G | 71 | D | 84
H | 72 | U | 85
I | 73 | V | 86
J | 74 | W | 87
K | 75 | X | 88
L | 76 | Y | 89
M | 77 | Z | 90

Der EPC-Speicher kann neu beschrieben und damit die Chipinformation neu programmiert werden, wenn der Motor eines Werkzeugs in einem anderen Werkzeug eingesetzt werden soll.

## Benutzerspeicher

Neben den Werkzeuginformationen im EPC-Speicher enthält der RFID-Chip auch einen 512-Bit Benutzerspeicher, in dem der Kunde zusätzliche Informationen eintragen kann.

Benutzen Sie zum Auslesen und Beschreiben des RFID-Chips ein UHF RFID-Lesegerät.

## Technische Daten

Leistungsmerkmale

Lesereichweite (handgeführt)* | Bis zu 1,5 m
Lesereichweite (fixiert)* | Bis zu 2 m

*Leistung basierend auf Standardtestmethoden, kann je nach Umgebungsfaktoren und Ausgangsleistung des Lesegeräts abweichen.

Funktionsmerkmale

RF Protokoll | EPC global Klasse 1 Gen2
Frequenz | 902-928 (US) ; 865-868 (EU)
Speicher* | 96-EPC-Bits, 64-Bit eindeutige TID, 512-Bit Benutzerspeicher

*EPC und Benutzerspeicher können umprogrammiert, durch Passwort geschützt oder dauerhaft gesperrt werden. TID wird zum Zeitpunkt der Herstellung festgelegt, ist eindeutig und gesperrt.

Industriestandards

RoHS | EU-Richtlinie 2011/65/EU
CE ATEX/IECEx | Ja Konform