# Для значений момента ниже 100 Нм

- Область зажима должна быть как можно больше.

Следует избегать зажима на угловой головке и колпачковой гайке.

Оборудование STB/ST/ES/SL/SR

- Расположите зажим вокруг двигателя.

- Зажмите инструмент с обеих сторон.

Оборудование STR

- Желательно выбрать решение, предлагаемое компанией Atlas Copco.

- Если это невозможно, расположите зажим вокруг двигателя. Закройте внутреннюю поверхность зажима прорезиненной тканью, чтобы защитить маркировочные таблички и пластиковый корпус двигателя.

- Зажмите инструмент сверху и снизу.

- Прижимная нагрузка должна быть как можно меньше.