# Verktyg från 50 Nm

1. Trä låsringen och spännringen på verktyget.

2. Sätt fast gummiskyddet på verktygets motorkåpa.

3. Fäst klämringarna på gummiskyddet.

   OBS

   Kontrollera att klämringarna anpassas på flänsen i enlighet med bilden.

4. Håll verktyget med ett skruvstäd och ett monterings-/demonteringsverktyg mot gummiskyddet.

5. Tryck på spännringen på klämringarna.

6. Säkra spännringen med en låsring i slitsen för klämringarna.