# Pour les couples inférieurs à 100 Nm

- La zone de serrage sera la plus grande possible.

Éviter de serrer sur le renvoi d'angle et l'écrou capuchon.

Matériel STB/ST/ES/SL/SR :

- Poser la bride de serrage autour du moteur.

- Serrer sur les côtés de l'outil.

Matériels STR :

- De préférence choisir une solution fournie par Atlas Copco.

- Si cela n'est pas possible, poser la bride de serrage autour du moteur. Couvrir l'intérieur de la bride de serrage à l'aide d'une feuille de caoutchouc pour protéger les plaques signalétiques et l'habillage en plastique du moteur.

- Serrer sur le haut et le bas de l'outil.

- Limiter la charge de serrage au strict minimum possible.