# Encaixando o cabo da ferramenta

- Confirme se o tipo do cabo da ferramenta está correto.

- Alinhe o conector do cabo usando as duas cabeças assimetricamente situadas sobre o conector para acertar as ranhuras do manípulo.

- Aperte a porca de bloqueio.

- Para confirmar se a conexão está correta, puxe, empurre e gire o conector do cabo (não deve apresentar movimento).

A ferramenta está equipada com um micro-circuito electrónico de memória, que transmite o valor de calibragem e de impulsos angulares do transdutor de binário ao POWER FOCUS/unidade motriz, quaisquer alterações a esses valores no POWER FOCUS enquanto a ferramenta estiver ligada será guardada na memória da ferramenta.