# Prolunga di attrezzaggio

La prolunga di attrezzaggio è montata direttamente sull'utensile tra la testa angolata e la scatola ingranaggi.

Atlas Copco raccomanda questa soluzione.

Questo attrezzo può essere utilizzato su tutti i modelli Tensor STB/ST/STR/ES61, indipendentemente dalle dimensioni.

Per montare l'attrezzo sull'utensile, la parte anteriore dell'utensile deve essere smontata e quindi rimontata. È necessario un dado di fissaggio anteriore supplementare.