# Upevňovací zařízení vyvinuté zákazníkem

- Pokyny se liší v závislosti na jednotlivých rozsazích momentů pro nástroje, a na tom, zda je nástroj vybaven násobičem momentu.

- Nikdy nepřipevňujte svorku držáku na povrch pokrývající převodník točivého momentu!

- Zabraňte vzniku bodové zátěže.

- Zátěž způsobená upnutím nesmí překročit hodnotu 2 kN.

V následujících ohledech nejsou dána žádná omezení:

- Materiály použité k výrobě svorek

- Nosná nebo výkyvná konstrukce použitá k upnutí

- Celková tloušťka svorky

V této části

- V případě všech nástrojů vybavených násobičem momentu
- V případě momentu nižšího než 100 Nm
- V případě momentu od 100 do 200 Nm
- V případě momentu vyššího než 200 Nm