# Utensili da 50 Nm

1. Infilare l'anello elastico e l'anello della forcella sull'utensile.

2. Fissare il coperchio di gomma sul coperchio del motore dell'utensile.

3. Fissare gli anelli di serraggio sul coperchio di gomma.

   NOTA

   Assicurarsi che gli anelli di serraggio siano orientati con la flangia come da figura.

4. Tenere fermo l'utensile utilizzando una morsa e l'utensile di montaggio/smontaggio contro il coperchio di gomma.

5. Spingere l'anello della forcella sugli anelli di serraggio.

6. Fissare l'anello della forcella con un anello elastico nella scanalatura degli anelli di serraggio.