# Equipamiento de montaje desarrollado por el cliente

- Las pautas difieren dependiendo de las gamas de par independientes de las herramientas y de si la herramienta está equipada con un multiplicador de par.

- ¡Nunca coloque una abrazadera sujetando el dispositivo en la superficie que cubre el transductor de par!

- Evite las cargas de puntos.

- La carga de sujeción no debe superar los 2 kN.

No hay restricciones para lo siguiente:

- Materiales utilizados para las abrazaderas

- Disposición de cojinetes o conexiones giratorias para el dispositivo

- Grosor total de la abrazadera

En esta sección

- Para todas las herramientas equipadas con un multiplicador de par
- Para par menor que 100 Nm
- Para par entre 100 y 200 Nm
- Para par superior a 200 Nm