# Outils jusqu'à 50 Nm

1. Immobiliser l'outil à l'aide d'un étau et de l'outil de montage/démontage.

2. Fixer la protection en caoutchouc sur le couvercle du moteur à côté de l'outil de montage/démontage.

3. Fixer les anneaux de serrage sur la protection en caoutchouc.

   AVIS

   S'assurer que l'aile des anneaux de serrage est orientée conformément à l'illustration.

4. Fixer le collier d'anneau sur l'outil en l'enfonçant sur les anneaux de serrage.

   AVIS

   S'assurer que l'anneau est orienté vers l'avant de l'outil.

5. Fixer le collier d'anneau avec un circlip dans la rainure des anneaux de serrage.