# Urządzenia mocujące opracowane przez klientów

- Wytyczne różnią się w zależności od zakresów momentu dokręcania poszczególnych narzędzi oraz tego, czy narzędzie ma wzmacniacz momentu.

- Nie wolno umieszczać zacisku trzymającego mocowanie na powierzchni osłaniającej przetwornik momentu obrotowego!

- Unikać obciążeń punktowych.

- Siła zacisku nie może przekraczać 2 kN.

Nie ma ograniczeń dotyczących:

- Materiałów, z jakich są wykonane zaciski

- Układu łożysk lub elementów obrotowych dla mocowania

- Ogólnej grubości zacisku

W tej sekcji

- Narzędzia ze wzmacniaczem momentu
- Moment obrotowy poniżej 100 Nm
- Moment obrotowy od 100 do 200 Nm
- Moment obrotowy powyżej 200 Nm