# Outils à partir de 50 Nm

1. Enfiler le circlip et le collier d'anneau sur l'outil.

2. Fixer la protection en caoutchouc sur le couvercle du moteur de l'outil.

3. Fixer les anneaux de serrage sur la protection en caoutchouc.

   AVIS

   S'assurer que l'aile des anneaux de serrage est orientée conformément à l'illustration.

4. Immobiliser l'outil à l'aide d'un étau et de l'outil de montage/démontage contre la protection en caoutchouc.

5. Pousser le collier d'anneau sur les anneaux de serrage.

6. Fixer le collier d'anneau avec un circlip dans la rainure des anneaux de serrage.