# Installation

L’outil doit être raccordé via l’unité de commande/POWER FOCUS appropriée à l’alimentation électrique 230V/50 Hz (ou 115V/60 Hz), monophasée.

Consultez les instructions relatives à votre unité de commande/POWER FOCUS.

Raccordement du câble de l’outil :

- Vérifiez que le type de câble convient.

- Alignez le connecteur du câble de façon à ce que les deux broches asymétriques du connecteur s’insèrent bien dans les encoches de la poignée de l’outil.

- Serrez le contre-écrou.

- Pour votre sécurité, vérifiez si le raccordement est correct en tirant, en poussant et en faisant tourner le connecteur du câble (il ne doit pas y avoir de mouvement).

L’outil est équipé d’une puce mémoire électronique incorporée qui transmet la valeur d’étalonnage du capteur de couple et les impulsions d’angle à l’unité de commande/POWER FOCUS et enregistre toute modification de ces valeurs dans POWER FOCUS pendant que l’outil est raccordé.