# Narzędzia ze skanerem

1. Przymocować gumową osłonę do osłony silnika narzędzia.

2. Przymocować pierścienie dociskowe do gumowej osłony.

   UWAGA

   Upewnić się, że pierścienie dociskowe są zwrócone kołnierzem w stronę skanera.

3. Przymocować pierścień jarzmowy do narzędzia, dosuwając go do pierścieni dociskowych.

   UWAGA

   Upewnić się, że gumowa osłona i pierścienie dociskowe są właściwie dopasowane.

4. Zabezpieczyć pierścień jarzmowy pierścieniem osadczym, umieszczając go w szczelinie w pierścieniach dociskowych.