# Para torque maior que 200 Nm

A Atlas Copco recomenda que os furos na parte frontal da ferramenta sejam usados para a fixação.

Se isso não for possível, coloque as braçadeiras mais para trás da ferramenta.

Para ferramentas com menos de 300 Nm, coloque a braçadeira na caixa de engrenagens.

Se isso não for possível, coloque a braçadeira no motor.

Para ferramentas a partir de 300 Nm, use uma braçadeira ao redor da caixa de engrenagens e outra ao redor do motor.

Confirme se os eixos centrais para as duas braçadeiras estão alinhados.