# För vridmoment över 200 Nm

Atlas Copco rekommenderar att hålen på framsidan av verktyget används för fixturen.

Om detta inte är möjligt, placera klämmorna längre bak på verktyget.

För verktyg under 300 Nm, placera klämman på växellådan.

Om detta inte är möjligt, placera klämman på motorn.

För verktyg från 300 Nm och uppåt, använd en klämma runt växellådan och en klämma runt motorn.

Kontrollera att centrumaxlarna för de två klämmorna går i linje.