# 設置

ツールは、適正な POWER FOCUS・ドライブユニットを介して、 230V/ 50Hz もしくは単相 115V/ 60Hz の電源に接続されます。POWER FOCUS・ドライブユニットの指示を参照してください。

ツールケーブルの取り付け:

- ケーブルタイプが適正であることを確認してください

- コネクタのふたつの非対称的に位置づけられたヘッドを使用して、ツールハンドルのスロットにフィットするように、ケーブルコネクタを接続してください。

- ロックナットを締め付けてください。

- ケーブルコネクタ部を引く、押す、回す等して適正に接続されていることを確認してください（適正であれば動きはないはずです）。

ツールには、トルクトランスデューサ較正値とアングルパルスをPOWER FOCUS・ドライブユニットに伝送する内蔵メモリーチップが搭載されています。 ツール接続中にPOWER FOCUS のこれらの値になんらかの変更があった場合には、ツールメモリに保存されます。