# Instalando acessórios

A desmontagem da ferramenta e/ou acessório deverá ser realizada apenas por pessoal de manutenção qualificado.

Este dispositivo emite laser de Classe 2 CDRH/IEC e luz de Classe 1M IEC. Não olhe fixamente para o feixe.

Certifique-se de que a ferramenta esteja desligada do cabo antes de desmontar.

Ferramentas exigidas:

- Chave inglesa ajustável

- Chave de fenda

1. Coloque a parte frontal em um grampo (escolha um tamanho adequado) e aperte o grampo de fixação em um torno.

2. Solte a porca da tampa frontal usando uma chave inglesa ajustável. Remova a ferramenta do torno.

3. Tire a engrenagem angular cuidadosamente da ferramenta.

4. Remova as peças seguintes da caixa da engrenagem angular:

   1. Anel de aperto (guardar para usar posteriormente)

   2. Arruela de vedação (para ser descartada)

   3. Porca da tampa frontal (para ser descartada)

5. Monte as seguintes peças da caixa da engrenagem angular:

   1. porca da tampa frontal nova aplicável. Aplicar uma camada fina de graxa no interior da porca da tampa.

   2. arruela de vedação nova

   3. Anel de aperto

6. Substitua o anel o-ring na carcaça do motor por um novo com o mesmo diâmetro, porém mais fino. Aplique uma camada fina de graxa no O-ring e na seção mais baixa da carcaça.

7. Coloque a ferramenta no meio-anel que possui dois pinos internos. Quando o meio-anel for colocado na posição correta, os pinos se encaixarão nas ranhuras da carcaça do motor e evitarão que o meio-anel gire.

8. Conecte o cabo flexível para a porta marcada 1.

9. Conecte o cabo flexível no meio-anel superior na porta com o número 2 e junte as duas metades do anel.

10. Coloque um O-ring na abertura na frente dos meio-anéis. Aplique uma fina camada de graxa no O-ring.

11. Use uma chave de fenda para apertar os dois meio-anéis com quatro parafusos.

    Certifique-se de que a vedação na extremidade da vedação dos meio-anéis esteja apertada.

12. Retire a engrenagem planetária da caixa da engrenagem. Pressione a engrenagem planetária completamente no eixo.

    Garanta o posicionamento correto da coroa.

    Coloque a engrenagem de volta na posição. Aplique uma fina camada de graxa na arruela de vedação.

13. Coloque a parte frontal no grampo e aperte o grampo no torno.

14. Aperte a porca da tampa frontal usando chaves inglesas ajustáveis.