# Chip RFID

Lo strumento dispone di un chip RFID incorporato che memorizza le informazioni sul prodotto. Il chip si trova sul motore dello strumento. Con un lettore RFID è possibile leggere e scrivere informazioni da e verso il chip.

## Memoria EPC

Il numero del prodotto, la lettera di generazione e il numero di serie dello strumento vengono memorizzati nella memoria EPC del chip RFID. Le informazioni vengono visualizzate come una stringa di 20 caratteri.

Esempio

Stringa memorizzata nella memoria EPC: 84366130150670730145

La stringa usa tre caratteri per la lettera di generazione, che viene visualizzata in formato ASCII. Poiché i codici ASCII delle lettere di generazione usano solo due caratteri, viene sempre aggiunto uno "0" davanti al codice ASCII.

La tabella seguente visualizza le lettere di generazione con i codici ASCII corrispondenti.

Lettera di generazione | Codice ASCII | Lettera di generazione | Codice ASCII
A | 65 | N | 78
B | 66 | O | 79
C | 67 | P | 80
D | 68 | Q | 81
E | 69 | R | 82
F | 70 | S | 83
G | 71 | T | 84
H | 72 | U | 85
I | 73 | V | 86
J | 74 | W | 87
K | 75 | X | 88
L | 76 | Y | 89
M | 77 | Z | 90

La memoria EPC è scrivibile e consente di riprogrammare le informazioni del chip se il motore di uno strumento deve essere riutilizzato in un altro.

## Memoria utente

Oltre alle informazioni sugli strumenti presenti nella memoria EPC, il chip RFID contiene anche una memoria utente di 512 bit, che consente al cliente di aggiungere informazioni.

Utilizzare un lettore RFID UHF per leggere e scrivere il chip RFID.

## Specifiche tecniche

Caratteristiche di performance

Intervallo di lettura (palmare)* | Fino a 1,5 m (5 ft)
Intervallo di lettura (fisso)* | Fino a 2 m (6,6 ft)

* Prestazioni basate su metodologie di test standard che possono variare a seconda dei fattori ambientali e della potenza di uscita del lettore.

Specifiche funzionali

Protocollo RF | EPC global classe 1 gen2
Frequenza | 902-928 (USA), 865-868 (UE)
Memoria* | 96 bit EPC, TID univoco a 64 bit, memoria utente di 512 bit

* È possibile riprogrammare EPC e memoria utente, proteggerli mediante password o bloccarli in modo permanente. TID bloccato e reso univoco in fabbrica.

Conformità di settore

RoHS | Direttiva UE 2011/65/UE
CE ATEX/IECEx | Sì Conforme