# Układ scalony RFID

Narzędzie posiada wbudowany układ scalony RFID, w którym są przechowywane informacje o produkcie. Układ scalony jest usytuowany w silniku narzędzia. Odczyt i zapis informacji w układzie scalonym jest możliwy za pomocą czytnika RFID.

## Pamięć EPC

W pamięci EPC układu scalonego RFID są przechowywanie takie informacje jak numer produktu, oznaczenie literowe generacji oraz numer seryjny narzędzia. Informacje są wyświetlane w formie ciągu składającego się z 20 znaków.

Przykład

Ciąg zapisany w pamięci EPC: 84366130150670730145

Ciąg zawiera zastrzeżone trzy znaki oznaczenia literowego generacji widoczne w formacie ASCII. Ponieważ kody ASCII oznaczeń literowych generacji składają się tylko z dwóch znaków, przed kodem ASCII jest zawsze dodawane „0”.

W poniższej tabeli podano oznaczenia literowe generacji z odpowiednimi kodami ASCII.

Oznaczenie literowe generacji | Kod ASCII | Oznaczenie literowe generacji | Kod ASCII
A | 65 | N | 78
B | 66 | O | 79
C | 67 | P | 80
D | 68 | Q | 81
E | 69 | R | 82
F | 70 | S | 83
G | 71 | T | 84
H | 72 | U | 85
I | 73 | V | 86
J | 74 | W | 87
K | 75 | X | 88
L | 76 | Y | 89
M | 77 | Z | 90

Istnieje możliwość dokonywania zapisu w pamięci EPC, co pozwala przeprogramować informacje w układzie scalonym w przypadku ponownego użycia silnika z jednego narzędzia w innym narzędziu.

## Pamięć użytkownika

Oprócz informacji dotyczących narzędzia w pamięci EPC układ scalony RFID zawiera również 512-bitową pamięć użytkownika, w której klient może zapisać dowolne informacje dodatkowe.

Do odczytywania i zapisywania danych w układzie scalonym RFID należy używać czytnika RFID UHF.

## Specyfikacja techniczna

Charakterystyka pracy

Zasięg odczytu (urządzenie trzymane w ręku) | Do 1,5 m
Zasięg odczytu (urządzenie zamocowane w stałym miejscu) | Do 2 m

*Charakterystyka zmierzona za pomocą standardowych metod testowych. Wyniki mogą różnić się w zależności od czynników środowiskowych oraz mocy wyjściowej czytnika.

Specyfikacje funkcjonalne

Protokół RF | Pamięć globalna EPC, klasa 1, generacja 2
Częstotliwość | 902-928 (USA); 865-868 (UE)
Pamięć* | 96-bitowa pamięć EPC, 64-bitowy unikatowy identyfikator TID, 512-bitowa pamięć użytkownika

*Pamięci EPC i użytkownika można przeprogramować, zabezpieczyć hasłem lub trwale zablokować. Unikatowy identyfikator TID zostaje zaprogramowany i zablokowany przez producenta.

Zgodność z normami branżowymi

Dyrektywa RoHS | Dyrektywa 2011/65/WE
CE ATEX/IECEx | Tak Zgodne