# Per coppia superiore a 200 Nm

Atlas Copco raccomanda di utilizzare per l'attrezzo i fori nella parte anteriore dell'utensile.

Se questo non è possibile, posizionare i morsetti in una zona più arretrata sull'utensile.

Per gli utensili con coppia inferiore a 300 Nm, posizionare il morsetto sulla scatola ingranaggi.

Se questo non è possibile, posizionare il morsetto sul motore.

Per gli utensili con coppia pari o superiore a 300 Nm, utilizzare un morsetto intorno alla scatola ingranaggi e un morsetto intorno al motore.

Assicurarsi che gli assi centrali per i due morsetti siano allineati.