# RFID 芯片

工具采用嵌入式 RFID 芯片，用于存储有关产品的信息。芯片位于工具的马达上。使用 RFID 读取器，可以读取芯片信息以及写入信息到芯片。

## EPC 内存

工具的产品编号、代字母和序列号都存储在 RFID 芯片的 EPC 内存中。信息以一个 20 个字符长度的字符串表示。

示例

存储在 EPC 内存中的字符串：84366130150670730145

该字符串为代字母保留三个字符，以 ASCII 格式显示。由于代字母的 ASCII 代码仅使用两个字符，因此务必在 ASCII 代码前添加一个 “0”。

下表显示了带有相应 ASCII 码的代字母。

代 字母 | ASCII 代码 | 代 字母 | ASCII 代码
A | 65 | N | 78
B | 66 | O | 79
C | 67 | P | 80
D | 68 | Q | 81
E | 69 | R | 82
F | 70 | S | 83
G | 71 | T | 84
H | 72 | U | 85
I | 73 | V | 86
J | 74 | W | 87
K | 75 | X | 88
L | 76 | Y | 89
M | 77 | Z | 90

EPC 内存是可写的，这使得芯片信息能够在一个工具的马达在另一个工具中重复使用的情况下被重新编程。

## 用户内存

除了 EPC 内存中的工具信息外，RFID 芯片还包含一个 512 位用户内存，可供客户添加任何附加信息。

使用 UHF RFID 读取器来读取和写入 RFID 芯片。

## 技术规格

性能特性

读取范围（手持式）* | 最大 5 ft (1.5 m)
读取范围（固定式）* | 最大 6.6 ft (2 m)

*性能基于标准测试方法，可能会因环境因素和读取器输出功率而异。

功能规格

RF 协议 | EPC 全球第 1 类第 2 代
频率 | 902-928 (US)；865-868 (EU)
内存* | 96-EPC 位，64 位唯一 TID，512 位用户内存

*EPC 和用户内存可以重新编程、使用密码保护或永久锁定。TID 在生产时锁定并且是唯一的。

行业合规

RoHS | 欧盟指令 2011/65/EU
CE ATEX/IECEx | 是 合规