# Nástroje do 50 Nm

1. Upněte nástroj s použitím svěráku a montážního/demontážního nástroje.

2. Připevněte pryžový kryt na kryt motoru v blízkosti montážního/demontážního nástroje.

3. Připevněte upínací prstence na pryžový kryt.

   UPOZORNĚNÍ

   Zkontrolujte, zda jsou upínací prstence orientovány s přírubou jako na obrázku.

4. Připevněte prstenec třmenu k nástroji jeho natlačením na upínací prstence.

   UPOZORNĚNÍ

   Zkontrolujte, zda třmen směřuje k přednímu okraji nástroje.

5. Zajistěte prstenec třmenu pomocí pojistného kroužku v drážce upínacích prstenců.