# Para torque menor que 100 Nm

- A área de fixação deve ser a maior possível

Evite a fixação na cabeça angular e na porca da tampa.

Equipamentos STB/ST/ES/SL/SR:

- Encaixe a braçadeira ao redor do motor.

- Use a braçadeira nas laterais da ferramenta.

Equipamento STR:

- Prefira uma solução fornecida pela Atlas Copco.

- Se não for possível, encaixe a braçadeira ao redor do motor. Cubra a parte interna da braçadeira com uma tela de borracha para proteger as placas de marcação e a tampa plástica do motor.

- Use a braçadeira nas partes superior e inferior da ferramenta.

- Mantenha a carga de fixação a mais baixa possível.