# Werkzeuge ab 50 Nm

1. Schrauben Sie den Sicherungsring und den Jochring auf das Werkzeug.

2. Bringen Sie die Gummiabdeckung an der Motorverkleidung des Werkzeugs an.

3. Bringen Sie die Klemmringe an der Gummiverkleidung an.

   HINWEIS

   Achten Sie darauf, dass die Klemmringe wie im Bild gezeigt am Flansch anliegen.

4. Halten Sie das Werkzeug mit einem Schraubstock und dem Montage-/Demontagewerkzeug an der Gummiabdeckung fest.

5. Schieben Sie den Jochring auf die Klemmringe.

6. Befestigen Sie den Jochring mit einem Sicherungsring in der Nut der Klemmringe.