# Ferramentas com acessório de scanner

1. Insira a tampa de borracha na tampa do motor da ferramenta.

2. Insira os anéis de aperto na tampa de borracha.

   OBSERVAÇÃO

   Confirme se os anéis de aperto são orientados com o flange de frente para o scanner.

3. Insira a anilha de forquilha na ferramenta, empurrando-a nos anéis de aperto.

   OBSERVAÇÃO

   Confirme se a tampa de borracha e os anéis de aperto estão alinhados.

4. Fixe a anilha de forquilha com um anel de trava na ranhura dos anéis de aperto.